1：客户端程序安装配置:

1）：客户端程序打包和更新：

（客户端分为两个程序，A程序和B程序，A程序为检测更新程序,B程序为主程序）

找到源代码的bin目录，打包bin的整个目录并命名为OPClientBin,并且打包文件为.zip 后缀。然后配置ClientAPPAutoUpdater.xml文件，此文件结构如下:

<item>

<version>1.1.0.0<version> #客户端版本号

<url> #客户端更新安装包所在的服务器路径

http://192.168.0.200:8080/upload/clientapp/OPClientBin.zip

</url>

<changelog>#用于存放更新日志说明

http://192.168.0.200:8080/upload/clientapp/readme.txt

</changelog>

</item>

然后修改readme.txt文件,此文件主要用于描述此次更新改动了哪些内容等信息。最后将这三个文件发送给客户，让客户在后台管理系统中上传更新就行，客户端每次登录都会获取ClientAPPAutoUpdater.xml的版本号与当前程序版本号对比。

2）：OP在线播放问题,WebBroswer默认使用ie7内核，需要修改注册表内容,修改方法:

打开注册表依次打开HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE\_BROWSER\_EMULATION然后新建DWORD32位的数据项(名称为程序名,比如YYInspectionClient.exe,修改十进制数据为:11000)

3）：config.txt文件配置的是读码器的ip地址(100.100.0.101)

4）: 录像机的ip地址默认设置为100.100.0.90

5）：server.txt文件配置的是服务器的ip和端口地址(192.168.0.200:8080)

6）：bin目录下的unsubmit目录中存在的都是提交失败的表单信息

7）：服务器ip:192.168.0.200

机房路由器lan口ip:192.168.0.1

wan口ip:暂无设置

2：摄像机录像视频存储大小配置(web连接录像机[根据录像机ip访问录像机配置页面]):

配置-->视音频-->[码率上限:512Kbps;分辨率:1280\*960]

四套设备配件ip配置:

第一套:

路由器名称:

路由器lan口ip:100.100.0.1

路由器wan口ip:192.168.0

路由器登录账号和密码:admin/admin

读码器ip:100.100.0.101

摄像机ip:100.100.0.90

摄像机访问密码:

平板电脑ip:

平板电脑账号:

第二套:

路由器名称:

路由器lan口ip:100.100.0.1

路由器wan口ip:192.168.0

路由器登录账号和密码:admin/admin

读码器ip:100.100.0.101

摄像机ip:100.100.0.90

摄像机访问账号和密码:admin/c12345678

平板电脑ip:

平板电脑账号:

第三套:

路由器名称:

路由器lan口ip:100.100.0.1

路由器wan口ip:192.168.0

路由器登录账号和密码:admin/admin

读码器ip:100.100.0.101

摄像机ip:100.100.0.90

摄像机访问账号和密码:admin/c12345678

平板电脑ip:

平板电脑账号:

第四套:

路由器名称:

路由器lan口ip:100.100.0.1

路由器wan口ip:192.168.0

路由器登录账号和密码:admin/admin

读码器ip:100.100.0.101

摄像机ip:100.100.0.90

摄像机访问账号和密码:admin/c12345678

平板电脑ip:

平板电脑账号: